DIGITAL MEDIA SWITCHERS (DGX800-ENC)

1) 용  도

본 기기는 사용공간에 맞게 다양한 종류의 입/출력을 구성 할 수 있는 디지털 미디어 스위처로서, 선택 가능한 HDMI, DVI, DXLink, Audio 신호의 옵션 카드를 장착 할 수 있다. 또한 케이블을 통한 오디오, 비디오, 양방향 제어 및 이더넷 전송 및 동일 제조사의 확장성이 매우 뛰어나며 통합제어 시스템과 연계하여 제어가 가능하다.

2) 기  능

- 케이블을 통한 오디오, 비디오, 양방향 제어 및 이더넷 전송

- 동일 제조사의 우수한 확장성

- SmartScale 기술 내장

- HDMI, DVI, DXLink, Audio 옵션 카드 장착 가능

- 초고속 1600 MIPS 프로세서

- 제어 가능한 AxLink 포트

- ICSLAN을 통한 통합제어와 편리한 연계

3) 사  양

- Noise Level : < 52.5 dBA

- MTBF : 168,000 hours

- Ethernet : Ethernet, ICS lan

- Link port : AX Link

- Processor speed : 1600 MIPS

- SDRAM Memory : 512 MB

- NVRAM Memory : 1 MB

- FLASH Memory : 8 GB

- Voltage : AC 100-240 V

- Power consumption :  362 W ( MAX 835 W)

- Dimension (H x W x D)mm : 174 x 483 x 380

- Weight : 15.9kg