POWER AMPLIFIER

1) 용  도

본 기기는 오디오 믹서로부터 전달된 음향 신호를 스피커에서 출력 될 수 있도록 소리를 증폭하는 기기로서 5kg 미만의 가벼운 무게로 이동의 편리성을 제공하는 기기이다. 다양한 기능의 DSP가 내장되어 있으며 다음과 같은 기능과 사양에 준한다.

2) 기  능

- 5kg 미만의 무게

- 고성능 Class D 앰프

- DSP 내장 : 모든 채널의 band pass filter 구현

- 인디케이터 기능: 어두운 공간에서 방해가 되지 않도록 클립이나 온도를 제외하고 LCD화면 또는 모든 LED 인디케이터들이 꺼짐.

- 버튼을 누를 필요 없이 특정시간 후 디스플레이 슬립모드 가능

- 보안모드 세팅 비활성화 메뉴 버튼: 버튼 조합을 통한 메뉴 lock or unlock

- 원격 전원 트리거

- 리미터는 스피커를 보호하면서 최대출력을 제공

- XLR, 1/4”, RCA 입력 단자로 호환성 증대

- 크로스오버 시스템은 저음영역부터 고음까지 전환

3) 사  양

- Channels : 2 input, 2 output

- Power output	: 2-ohm (per ch), 1050W
4-ohm (per ch), 650W
8-ohm (per ch), 375W

- Frequency Response : 20 Hz to 20 kHz -1 dB

- Signal to Noise Ratio (A-weighted) : > 103 dB

- T.H.D : < 0.5%

- Intermodulation Distortion (IMD) : < 0.3%

- Damping Factor : > 200

- AC Mains (±10%) : 100 VAC 50/60 Hz,
120 VAC 60 Hz,
220-240 VAC 50 Hz

- Dimensions (H x W x D) : 89 x 483 x 272 mm

- Weight : 4.9 kg