POWER AMPLIFIER

1) 용  도

본 기기는 오디오 믹서로부터 전달된 음향 신호를 스피커에서 출력 될 수 있도록 소리를 증폭하는 기기로서 LCD 스크린과 DSP 기능으로 EQ, Limiting, Delay, Subhamonic Synthesizer를 조절할 수 있어야 한다. 전용 소프트웨어를 이용하여 PC로 컨트롤 할 수 있어야 하며 다음과 같은 기능과 사양이어야 한다.

2) 기  능

- 피크플러스 리미터로 트레시홀드, 어택, 릴리즈를 조절

- Subharmonic Synth 섹션은 튜닝을 위해 주파수, 게인, 필터타입을 조절하는 사용자 컨트롤 제공

- 3개의 사용자 정의 냉각팬 모드조절 (특정경우에 필요한 냉각팬 성능의 매치)

- 시스템 모니터링은 전압과 전원공급장치 온도조절을 소프트웨어 적으로 보여줌

- 50개의 프리셋 중 49개는 사용자화가 가능

3) 사  양

- Channels : 2 input, 2 output

- Power output	: 2-ohm (per ch), 3000W

: 4-ohm (per ch), 2100W

: 8-ohm (per ch), 1200W

: 4-ohm Bridge, 6000W

: 8-ohm Bridge, 4200W

- Sensitivity : 1.4 V

- Signal to Noise Ratio (A-weighted) : > 103 dB

- T.H.D : < 0.5%

- Damping Factor : > 500

- Crosstalk : > 70 dB

- IEC Power Connector: 20A

- Dimensions (H x W x D) : 89 x 483 x 411 mm

- Weight : 10.9 kg