DIGITAL MIXING CONSOLE

1) 용  도

본 기기는 플레이어 및 마이크 등 음향 소스를 믹싱할 수 있는 오디오 믹싱 콘솔로서, 여러 다른 입력들의 레벨, 음색을 조정하고 다양한 효과를 더한 후 출력하는 기기이다. 최첨단 기술로 만들어낸 디지털 콘솔이다. 16개의 페이더, 24개의 모노/스테레오 버스와 터치스크린을 제공하며 40-bit flaoting point DSP 엔진을 통해 Lexicon multi FX unit과 BSS GEQ 등 다양한 DSP를 지원하며 Dante를 지원하여 디지털 오디오 네트워크 확장성을 제공하는 디지털 콘솔이다.

2) 기  능

- Vistonics™II 터치스크린 인터페이스로 직관적인 운영 가능

- FaderGlow™ 적용으로 채널 페이더의 상태를 빠르게 확인

- SpiderCore의 새롭게 개발된 40bit 플로팅 포인트 DSP 엔진 탑재

- 96개의 최대 믹싱 채널을 제공

- 시각적 편의와 직관적인 운용성을 제공하는 28개의 컬러 LED 페이더

- Lexicon/BSS 오디오 프로세싱 적용

- Dante, MADI Card 기본 장착

- 모든 버스에 GEQ 적용

- 옵션카드를 통한 더 많은 인터페이스 추가 가능

- 예비 전원공급장치 적용

- 터치스크린 3EA 구성

- VM2 기술을 통한 무선 마이크 모니터링 시스템 구현(AKG, SHURE)

3) 사  양

- Analogue/Digital : Digital

- Stereo Channels : variable

- Digital I/O : Yes

- FX Processors : 4

- Variable Send (Aux) Buses : 24

- Direct Outputs : Yes

- Matrix Buses : 16

- Main Bus Out : LRC

- Input Faders : 16

- Output Faders : 8+3 (LCR masters)

- Total Faders : 28

- Max mixing channel : 96(48kHz)

- Total routing channel : 246in/214out

- Screen : touch screen x 3EA

- Frequency response : +0/-1dB, 20Hz – 20kHz

- Frequency response(AES/EBU) : +0/-0.2dB, 20Hz – 20kHz

- Residual Noise : -91dBu

- CMRR : 80dB @ 1kHz

- Sampling Frequency : 48kHz

- AES/EBU input sample rate : 32-108kHz

- DSP Resolution : 40-bit floating point

- External Sync : BNC Wordclock

- Oscillator : 20Hz – 20kHz (pink/white noise, variable level)

- Metering : Internal 20-segment LED

- Power consumption : 250W

- Power : 90-264V auto ranging

- Operating temperature range : 0°C to 45°C

- Dimension (H x W x D)mm : 351 x 1155 x 803

- Weight : 45.2kg