OPTION CARD

1) 용  도

본 기기는 DIGITAL AUDIO MIXER에 장착하는 옵션 카드로서 다음과 같은 기능과 사양에 준한다.

2) 사  양

- Channels : AES/EBU 16Ch I/O

Compatibility:: Vi6 Local Rack / Compact Stagebox / Vi1 / Vi3000

Connector : 25-pin D-type

※Vi Option Card AES/EBU CARD 및 동등 이상 품이어야 함.