ANTENNA BOOSTER (AB4000 EW)

1) 용  도

본 기기는 고성능 안테나 부스터로서, 안테나 케이블의 길이가 길어짐에 대한 신호 손실을 보상한다. 3.5 ~ 17.5dB의 케이블 감쇠를 보상하며 케이블 길이가 극도로 긴 경우 부스터를 최대 2대까지 연결할 수 있다. 또한 견고한 방수 금속 하우징이 제공되고 인라인 전원 LED 디스플레이 및 케이블 길이 조정 스위치를 포함하며 470MHz ~ 952MHz의 주파수 범위에서 작동한다.

2) 기  능

- 17dB 증폭

- 안테나 케이블을 통한 원격 전원 공급

- 케이블 길이 조정 스위치 제공

- 방수 구조

3) 사  양

- Switching bandwidth : 470 to 952 MHz

- Operating temperature range : -10 to 50 Celsius

Antenna Input

- Amount : 1

- Type :  BNC

- Gender : Female

- Note : RF input (50 Ohms)

- Recommended load impedance : 50 Ohms

Antenna Output

- Amount : 1

- Type : BNC

- Gender : Female

- Note : RF output (50 Ohms)

- Recommended load impedance : 50 Ohms

- Body : Metall

- Finish : black

- Dimension (H x W x D)mm : 50 x 50 x 110

- Weight : 150g