15" ALL-WEATHER HIGH POWER 2-WAY LOUDSPEAKER

1) 용  도

본 기기는 15"의 옥외 설치가 가능한 하이파워 2-way 라우드 스피커로서 실내와 실외에서 모두 사용이 가능하다. 방수형 스피커로 어떠한 경우나 공간에도 적용될 수 있는 성능과 다양성을 지닌 스피커이며 고출력, 지속패턴 컨트롤, 확장된 주파수 응답성을 컴팩트한 인클로저로 구성하였으며 70V 또는 100V 트랜스포머를 사용하여 운영이 가능한 스피커이다.

2) 기  능

- IP55C 기준의 방수, 방진, 파이버글래스 인클로저 적용

- 600W 출력 핸들링과 높은 SPL을 제공하는 고감도 스피커

- 디퍼렌셜 드라이브 기술 적용

- PT 프로그레시브 트랜지션 웨이브 가이드를 통한 패턴 컨트롤과 낮은 왜곡율

- 70V/100V 내장형 트랜스포머 내장

3) 사  양

- System type : 15" All-weather high power 2-way Loudspeaker system

- Frequency Range (-10dB) : 35Hz ~ 20kHz

- Frequency Response (-3dB) : 54Hz ~ 18kHz

- Coverage : 60 x 60 deg.

- Direcitivity factor (Q) : 15.8

- Directivity index (DI) : 12 dB

- Crossover network : 1.1 kHz

- Power rating	: 600W cont. (PEAK 2400W)

- Sensitivity(1W@1m) : 100dB

- Max SPL : 128dB (PEAK 134 dB)

- Impedance : 8 ohm

- Transformer Taps	: 70V – 400W, 200W, 100W

: 100V – 400W, 200W

- Transducers : LF 15", HF 1.5”

- Suspension ATT : 2 points

- Connectors : CE-compliant covered barrier strip terminals

- Environmental : IP55C per IEC529

- Dimension (H x W x D)mm : 485 x 810 x 478

- Weight : 28.3kg