IN-CEILING LOUDSPEAKER (CONTROL321C)

1) 용  도

본 기기는 12인치 실링 스피커로서 고급 음질의 실현을 목적으로 디자인된 인-실링 스피커 시스템이다. 연결이 자유로운 커넥터가 부착되어 있어 설치가 쉽고, 선택 가능한 액세서리를 통해 용도에 맞는 시스템을 구성할 수 있다.

2) 기  능

- 12인치 서브우퍼 드라이버 장착

- 250와트의 높은 전력 처리

- 선택 가능한 액세서리 제공 (옵션)

- 커넥터 부착의 편리성

- 확장 된 주파수 응답을 통한 명료도 보장

- 하이 슬로프 크로스 오버 네트워크 지원

3) 사  양

- System type : 12“ In-ceiling Loudspeaker system

- Frequency Range (-10dB) : 34Hz ~ 18kHz

- Frequency Response (+/-3dB) : 47Hz ~ 16kHz

- Coverage : 90° conical

- Power rating	: 250W cont. (PEAK 1000W), 2hrs

- Sensitivity(2.83V@1m) : 99dB (computed for competitive comparison )

- Max SPL : 118dB

- Impedance : 5.6 ohm

- Transducers : LF 12“ HF 1”

- Dimension (H x W x D)mm : 366 x 366 x 223

- Weight : 7.3kg