PoE INJECTOR (PS-POE-AF-TC)

1) 용  도

본 기기는 PoE 인젝터로, 한 가닥의 카테고리 케이블에 전력과 데이터를 동시에 공급할 수 있도록 전원을 공급해주는 기기이다.

2) 기  능

- 10/100/1000 (MbPS) 데이타 전송률 지원

- IEEE802.3af 규격 충족

- 안정적인 출력

- 100/240 VAC 유니버셜 전원 입력 지원

3) 사  양

- DIMENSIONS (HWD): 5 1/2" x 2 1/8" x 1 1/4" (14 cm x 5.3 cm x 3.25 cm)

- WEIGHT: 7 oz (200 g)

- INPUT VOLTAGE: 100 - 240 VAC

- INPUT FREQUENCY: 47 - 63 Hz

- AC INPUT CURRENT: 0.5A MAX at 110-240 VAC

- OUTPUT VOLTAGE: 48 VDC Nominal

- OUTPUT POWER: 15.4 Watts

- PROTECTION: Over-current protection, Short-circuity protection

- POWER INDICATOR : LED indicates the presence of DC on the output

- INPUT POWER CORD: 150 cm IEC power cord terminated with a grounded Edison plug for AC input

- ENCLOSURE: Molded black matte plastic

- CONNECTORS: Built-in dual RJ-45 jacks

- ENVIRONMENTAL: Temperature Range: 32°F to 104°F (0°C to 40°C)