HDMI RECEIVER MODULE (DX-RX)

1) 용  도

본 기기는 송신기를 통해 전송된 아날로그 및 디지털 오디오, 비디오 신호를 수신하는 수신기로서, 멀티 포맷 아날로그 포트와 디지털 장치를 지원하는 HDMI 포트를 내장하고 있다. 또한 소스와 디스플레이가 서로 다른 해상도를 가질 때 발생할 수 있는 문제를 제거해 주며 동일 제조사의 확장성이 뛰어나고 통합제어 시스템과 연계하여 제어가 가능하다.

2) 기  능

- 단 하나의 전용 프로토콜 케이블을 통한 아날로그, 비디오 신호 전송

- 멀티 포맷 아날로그 포트 및 HDMI 포트

- SmartScale 기술 내장

- ICSLAN을 통한 통합제어와 편리한 연계

3) 사  양

- Ethernet : ICS lan

- Link port : DX Link

- Voltage : AC 100-240 V

- Power consumption (Max) : Local 12V = 18W, Power over DXLink = 15W

- Dimension (H x W x D)mm : 25.4 x 221.2 x 130.8

- Weight : 0.5kg