MAIN LINE-ARRAY SPEAKER

1) 용  도

본 기기는 중/대형 투어링 하이엔드 설치를 위하여 고도의 기술과 고효율 스펙을 갖추고 있는 스피커이다. 본 스피커는 물리적인 디자인을 개선하면서 크기의 최소화, 무게의 최소화를 통하여 안정성과 다기능을 동시에 내장하고 있다 또한 특허를 인증을 취득한 서스펜션 시스템을 통하여 편리하게 수직 각도 변경이 가능하며, D2 Driver를 탑재하여 통하여 최상의 음질을 구현할 수 있도록 설계된 하이 퀄리티 스피커이다.

2) 기  능

- 사이즈, 무게의 최소화

- 혁신적인 D2 듀얼 다이어프램, 듀얼 보이스 코일 컴프레션 드라이버 탑재

- RBI (Radiation Boundary Integrator) 기술 적용

- 4세대 LF 드라이버를 통하여 저음대역의 향상

- 방열 기능 개선 및 캐비넷 높이와 무게를 감소시킨 알루미늄 프론트 베플

- Crown 앰프의 HiQnet Performance Manager™를 통한 컨트롤

3) 사  양

- System type : Quad-amp 3-Way system

- Frequency Range (-10dB) : 46Hz ~ 19kHz

- Horizontal Coverage : 90 deg.

- Vertical Coverage : 0-10 deg.

- Power rating	: LF 2x800W cont. (PEAK2x3200W), 100 hour

: MF 400W cont. (PEAK 1600W), 100 hour

: HF 150W cont. (PEAK 600W), 100 hour

- Max SPL : 146dB

- Impedance : LF 2x8 ohms, MF 1x8 ohms, HF 1x8 ohms

- Transducers : LF 2x12“, MF 4x5.5”, HF 3x2“

- Suspension degree : 0, 0.25, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 6, 8, 10

- IP Rating : IP-55

- UV Rating : 6

- Connectors : Speakon NL-8 x2

- Dimension (H x W x D)mm : 330.2 x 1.118 x 495.3

- Weight : 60.8 kg