CONFERENCING CONNECTIVITY & TRANSPORT KIT (CTC-1402)

1) 용  도

본 기기는 스위칭, 스케일링 및 원거리 전송용 송신기/수신기를 단일 키트로 결합한 4K60 4:4:4 스위칭 및 분배 솔루션이다. 단 하나의 카테고리 케이블을 통해 송신기/수신기에 대한 통합 제어 기능과 스위칭 및 연결 기능을 제공하는 단일 솔루션을 구현함으로써 회의 및 프리젠테이션 솔루션에 이상적이며 유연성을 제공한다. USB 2.0 주변 장치 스위칭을 통해 멀티 포맷 4K60 4:4;4 비디오 스위칭, 스케일링 및 원거리 전송을 결합하며 이를 통해 노트북 또는 PC와 USB 주변 장치를 공유할 수 있다.

2) 기  능

- 송신기 및 수신기 포함

- USB 2.0 스위칭 및 분배

- 4K60 4:4:4 스케일링 지원

- HDMI, DP, VGA 및 USB-C 입력 (TX)

- HDMI Inputs (RX)

- HDCP 2.2 지원

- 단일 카테고리 케이블을 통한 전송

- 자동화 시스템과 통합

- RX의 제어포트를 통해 호환 가능한 디스플레이를 제어

3) 사  양

Transmitter

- Video Input : 1 x HDMI IN
: 1 x DisplayPort IN
: 1 x USB-C IN
: 1 x VGA IN
: 1 x Audio IN (followed with VGA IN)

- Video Input Signal Type : HDMI with 4K@60Hz 4:4:4 8bit, HDCP 2.2;
: DP/USB-C : DP 1.2a

- Video Input Resolution  : ~4096x2160 2,3,5,6,8 (YUV 4:2:0)

- Input Video Level : 0.5-1.0 V p-p

- Maximum Pixel Clock : 600 MHz

- Video Output : 1 x HDBT OUT

- Video Output Signal Type : HDMI with 4k@60Hz 4:4:4 8-bit
: HDBT 2.0

- Video Impedance : 100 Ω

- Audio Format : PCM 2.0

- Power Supply : 12V, 3A

- Power Consumption(Max) : 2K – 13.36W
: 4K - 17.38W (4K full loaded)

- Device Dimension(W x H x D) : 220 x 42 x 160mm

- Product Weight : 0.97kg

- Certification : CE/FCC/ETL/PSE/RCM

Receiver

- Video Input : 1 x HDBT IN
: 2 x HDMI IN

- Video Input Signal Type : HDMI with 4k@60Hz with Chroma sub-sampling 4:4:4 8bit
: HDBT 2.0

- Video Input Resolution : ~ 4096x2160 2,3,5,8

- Input Video Level : 0.5-1.0 V p-p

- Maximum Pixel Clock : 600 MHz

- Video Output : 1 x HDMI OUT

- Video Output Signal Type : HDMI

- Video Impedance : 100 Ω

- Audio Format : PCM 2.0

- Power Supply DC12V 3A

- Power Consumption(Max) : 2K – 22.8W
: 4K - 25.36W

- Device Dimension(W x H x D) : 220 x 42 x 160mm

- Product Weight : 0.95kg

- Certification : CE/FCC/ETL/PSE/RCM