MODULAR GOOSENECK MODULES (GN30 E)

1) 용  도

본 기기는 레퍼런스 구즈넥 모듈로서, 300mm의 길이와 팬텀파워의 유무를 알수 있는 LED링이 캡슐에 장착되어 있으며 슬림 하면서도 튼튼한 구조를 가지고 있다. 또한 바디 노이즈 및 근접 효과 감소를 위한 베이스 롤오프 전환 기능을 가지고 있으며 신뢰성 높은 접점을 통해 캡슐 모듈의 접촉 문제를 방지하고 매우 긴 수명을 보장한다.

2) 기  능

- 300mm의 길이

- 통합 팬텀 전원 어댑터 제공

- 통합 LED 링 표시기 제공

- 베이스 롤오프 전환 가능

- 신뢰성 높은 접점 제공

3) 사  양

- frequency bandwidth : 20 to 20000 Hz

- Bass cut filter : 250 Hz

- Recommended load impedance : 2000 Ohms

- Power : 9 to 52 V , 3 mA

- Audio Output Type : Balanced XLR

- Finish : matte dark gray

- Diameter 20 mm