GOOSENECK MODULE (GN15)

1) 용  도

본 기기는 나사 고정형 구즈넥 마이크를 사용하기 위한 모듈이며, 미니 XLR커넥터를 통하여 작은 사이즈의 고정설치가 가능한 모듈이다.

2) 기  능

- 250Hz 저음 롤오프

- LED 링 및 ON/OFF 점퍼 내장

- MINI XLR 커넥터 탑재

3) 사  양

- Frequency bandwidth : 20-20000Hz

- Bass cut filter : 250Hz

- Recommended load impedance : 2000 Ohms

- Type : Balanced XLR

- Gender : Male

- Contacts : 3-pin

- Diameter : 20mm

- Finish : matte dark gray

- Voltage : 9-52V

- Current : 3 mA