GOOSENECK MODULE (GN30 E 5PIN)

1) 용  도

본 기기는 고정형 구즈넥 마이크를 사용하기 위한 모듈이며, 전원 표시 링과 오디오 신호에 대한 분리 신호공급이 가능하도록 5PIN 커넥터를 사용했다.

2) 기  능

- 오디오 신호, LED 링 개별신호 공급

- 5PIN XLR 커넥터 탑재

3) 사  양

- Frequency bandwidth : 20-20000Hz

- Recommended load impedance : 6000 Ohms

- Gender : Male

- Contacts : 5-pin

- Diameter : 20mm

- Finish : matte dark gray