ANTENNA POWER SPLITTER (APS4)

1) 용  도

본 기기는 광대역 UHF 액티브 안테나 및 파워 스플리터로서, 한 쌍의 안테나에서 오는 RF 신호를 최대 4개의 수신기로 분배할 수 있으며, BNC 케이블을 통해 연결된 모든 수신기에 전원을 공급할 수 있다. 또한 470 ~ 952 MHz의 확장 주파수 범위에서 작동되며 조정 가능한 RF 레벨 감쇄 설정을 통해 최대 작동 거리를 보장한다.

2) 기  능

- 470 ~ 952 MHz에서 작동

- 케이블 길이 조정 스위치 제공

- 최대 3 개의 APS4 연결 가능

- 안테나 및 수신기에 대한 원격 전원 지원

3) 사  양

- Switching bandwidth : 470 to 952 MHz

- Operating temperature range -10 to 50 Celsius

- Finish : black

- Dimension (H x W x D)mm : 44 x 200 x 190