REFERENCE PHANTOM POWER MODULE (PAE M)

1) 용  도

본 기기는 마이크 전원 공급을 위한 팬텀 전원 모듈로서, 넓은 전압 범위를 갖추고 있어 대부분의 마이크에 적합하며, 노이즈를 줄이기 위한 베이스 롤오프 기능을 제공한다.

2) 기  능

- 장착 모듈에 대한 안정적인 접점 제공

- RFi 쉴드 기술

- 전환 가능한 저음 롤오프

3) 사  양

- Audio Frequency Bandwidth : 20 - 20000 Hz

- Bass Cut Filter : 150 Hz

- Electrical Impedance : < 600 Ohms

- Recommended Load Impedance : > 2000 Ohms

- Voltage : 9 to 52 V

- Current : 3.5 mA

- Demension (Height x Diameter) : 65.5 x 19.1 mm

- Weight : 43g

- Audio Output

- Type : Balanced XLR

- Gender : Male

- Contacts : 3-pin