PASSIVE WIDE-BAND UHF ANTENNA (RA4000 EW)

1) 용  도

본 기기는 수동 무 지향성 와이드 밴드 UHF 안테나로서, 무선마이크 및 인-이어 모니터링 시스템의 송신 또는 수신 안테나로 사용할 수 있다. 470MHz ~ 952MHz의 주파수 범위에서 작동하며 360°의 커버 앵글과 1dB의 안테나 이득을 제공한다. 또한 별도의 전원이 필요하지 않으며 방수 구조로 되어 있어 실내 및 실외에서도 사용할 수 있다.

2) 기  능

- 송수신 안테나로 사용

- 470MHz ~ 952MHz에서 작동

- 방수 구조

- 무 지향성 UHF 안테나

3) 사  양

- Switching bandwidth : 470 to 952 MHz

- Antenna gain : 1 dBi

- Covering angle : 360 Grad

- Antenna Output Type : BNC

- Finish : black

- Dimension (Length x Width)mm : 220 x 38

- Weight : 65g