VIDEO DECODER (NMX-DEC-N2235A)

1) 용  도

본 기기는 인코더에서 변환된 신호를 기가비트 이더넷 네트워크를 통해 컨트롤, HDMI, AUDIO 신호로 바꾸어 주는 비디오 디코더로서, PoE +를 통해 전원과 신호를 동시에 전달할 수 있으며 설치가 간단하고 소스와 디스플레이가 서로 다른 해상도를 가질 때 발생할 수 있는 문제를 제거해 준다.

2) 기  능

- 유연한 시스템 디자인

- 입/출력 스케일러 : 비디오 소스를 가리지 않고 심리스 스위칭 지원

- PoE 전원 공급

- IR 컨트롤

- 빠른 설치

- 밸런스드, 언밸런스드 오디오 :  7.1 채널 디지털 오디오와 아날로그 오디오

- HDMI 패스-스루

- 다중 연결 옵션 :  RJ-45와 SFP 네트워크 커넥터

- KVM 어플리케이션을 위한 USB-B 커넥터

- 유연한 컨트롤 : 내장 서드파티 컨트롤 기능 제공

3) 사  양

- PORTS

- IR : 2-pin terminal Phoenix connector

- RS232 : 3-pin terminal Phoenix connector

- AUDIO : 5-pin terminal Phoenix connector,

Provides user-selectable balanced/unbalanced output. Dedicated audio output

- HDMI OUT : HDMI video output

- USB connectors (front panel) : One USB-B and two USB-A control inputs

- ENVIRONMENTAL

- Temperature : 32° to 104°F (0° to 40°C)

- Humidity : 10% to 90% RH (non-condensing)

- Heat Dissipation : Up to ~44 BTU/hr