VIDEO ENCODER (NMX-DEC-N2422A)

1) 용  도

본 기기는 인코더에서 변환된 신호를 기가비트 이더넷 네트워크를 통해 컨트롤, HDMI, AUDIO 신호로 바꾸어 주는 비디오 디코더로서, 4K 및 UHD의 고화질 해상도를 수용하고 PoE +를 통해 전원과 신호를 동시에 전달할 수 있으며 설치가 간단하다.

2) 기  능

- 4K 컨텐트 지원

- 기가비트 이더넷을 통한 작동

- HDMI 2.0 및 HDCP 2.2 지원

- PoE +를 통한 전원 공급

3) 사  양

- HDMI output Port : 1 Port

- Audio output Port : 1 Port (5-position captive-wire terminals)

- RS-232 Port : 1 Port

- IR Port : 1 Port

- Network : Ethernet(P0), P1

- Power : POE

- Dimension (H x W x D)mm : 26.7 x 200.4 x 140

- Weight : 0.7kg