VIDEO OVER IP WALLPLATE ENCODER (NMX-ENC-N2315-WP)

1) 용  도

본 기기는 아날로그 신호를 디지털 신호로 바꾸어 주는 벽부형 설치 타입의 비디오 인코더로서, 기가비트 이더넷 네트워크를 통해 컨트롤, HDMI, AUDIO 신호를 전송할 수 있다.

2) 기  능

- 60fps/17ms 낮은 대기 시간

- SSL/TLS 및 HTTPS를 포함한 고급 보안

- HDMI 2.0 및 HDCP 2.2 지원

- 2-gang 타입의 벽면 설치

3) 사  양

- VCA Input Port : 1 Port

- HDMI Input Port : 1 Port

- Audio Port : STEREO 1 Port

- Latency : 17ms at 60fps

- Bandwidth : 700 Mb/s

- Ethernet : 10/100/1000Mbps

- Power : PoE

- Dimension (H x W x D)mm : 103.1 x 88.4 x 57.2

- Weight : 0.34kg