REVERB & EFFECTS

1) 용  도

본 기기는 Vista 콘솔에 Lexicon ® 서라운드 이펙트를 제공하는 장치로써 콘솔의 DSP 엔진과 두 개의 대용량 멀티채널 HD 링크를 통해 연결된다. 2개의 Lexicon PCM96 장치가 탑재되었으며 8개의 모노, 4개의 스테레오 또는 2개의 서라운드 신호에 대해 고품질의 이펙트를 제공하며 사용하기 쉽고 직관적인 Vistonics와 결합되었다. Vista FX 파라미터는 콘솔 스냅 샷 시스템에 완전히 통합되어 채널 간 그리고 클립보드 라이브러리 내외부로 파라미터를 복사/붙여넣기 할 수 있다. FX 장치 파라미터는 Virtual Vista application 에서도 작동할 수 있다.

2) 기  능

- Cat5 케이블을 사용하여 콘솔의 DSP 코어에 연결하여 제어

- 여러 개의 독립적인 리버브 또는 이펙트 유닛 제공

- 최대 3개의 Vista FX 장치를 데이지 체인 방식으로 연결

- 콘솔 당 최대 24개의 모노 이펙트 채널 사용

3) 사  양

- Supported Sampling Rates : 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz

- Power : 100 to 240 V AC ± 10% (50 to 60 Hz)

- Power Consumption : 25 W

- Dimensions (WxHxD)mm : 482.6 x 2RU x 390

- Weight : 5 kg