DIAPHRAGM CONDENSER MICROPHONE (C3000)

1) 용  도

본 기기는 대형 다이아프램 컨덴서 마이크로서, 거친 스테이지 조건에서도 탁월한 음질 제공하며 왜곡없이 고 에너지 사운드 소스를 클로즈 마이킹 할 수 있으며 감쇠 레벨과 베이스 컷 필터를 제공한다.

2) 기  능

- 최대 150dB SPL 클로즈업 레코딩 가능

- 저음 차단 필터 내장

- 정확한 사운드 품질 제공

3) 사  양

- Polar pattern : cardioid

- frequency bandwidth : 20 to 20000 Hz

- Sensitivity : 20 mV/Pa

- Signal to Noise : > 80 dB-A

- Preattenuation Pad : -10 dB

- Bass cut filter : 500 HZ

- Electrical impedance : < 200 Ohms

- Recommended load impedance : > 1000 Ohms

- Power : 9 to 52 V , 2 mA

- Audio Output Type : Balanced XLR

- Finish : Black

- Dimension (H x W)mm : 160 x 53

- Weight : 320g