18“ PASSIVE SUBWOOFER SPEAKER (SRX818S)

1) 용  도

본 기기는 18“ 서브우퍼 스피커로서 최고의 음질이 필요한 강당, 소공연장 등 사용이 가능하다. 디퍼렌셜 드라이브 기술을 통하여 성능의 향상과 무게를 최소화하였으며, 저역대의 고품질 음향을 청취자에게 전달한다. 또한 스택의 구성과 리깅의 구성이 가능한 서브우퍼 스피커이다.

2) 기  능

- 18인치 LF드라이버

- 600와트의 출력

- 견고한 다목적 인클로저

- 경량의 포플러 합판 캐비닛으로 제작

- DuraFlex ™ 마감으로 보호

3) 사  양

- System type : 18“ passive subwoofer speaker system

- Frequency Range (-10dB) : 28Hz ~ 150Hz

- Frequency Response (-3dB) : 45Hz ~ 150Hz

- Power rating	: 600W cont. (PEAK 2400W)

- Max SPL : 135dB

- Impedance : 8 ohm

- Transducers : LF 18“

- Finish : Obsidian Duraflex™ finish

- Connectors : Speakon NL-4, NL-4 Loop-thru

- Dimension (H x W x L)mm :575 x 684 x 683

- Weight : 35.4kg