3-WAY POWERED POINT SPEAKER

1) 용  도

본 기기는 15“ 3-WAY 포인트 파워드 스피커로서 최고의 음질이 필요한 강당, 소공연장 등 사용이 가능하다. 더 진화한 앰프출력과 내구성의 향상이 되었으며, 특허받은 디퍼렌셜 드라이브 기술과 페라이트 드라이버를 최초로 적용하여 고출력과 넓은 주파수 대역폭, 낮은 왜율을 자랑하는 스피커이다. 또한 모니터 스피커, 딜레이 스피커로도 활용이 가능한 스피커이다.

2) 기  능

- 크라운 프론트-엔드 드라이브코어 기술 탑재

- DSP 및 HiQnet 네트워크 컨트롤 탑재

- JBL 프리미엄 트랜스듀서 내장

- 완전하게 사용자화 할 수 있는 DSP

- LCD 스크린 및 야광잉크가 적용된 후면 패널

- IOS 및 안드로이드로 조절 가능한 네트워크 컨트롤

3) 사  양

- System type : Self-powered 15“ 3-way speaker system

- Frequency Range (-10dB)	: 33Hz ~ 21kHz

- Frequency Response (-3dB)	: 41Hz ~ 20kHz

- Input impedance : 40K ohms (Balanced)

- LED Indicators : Power LED(Green), Network Link(Green), Network Data (Yellow)

- Coverage : 60 x 40 deg.

- Crossover frequencies : 2.4 kHz

- Power rating	: 1500W cont. (PEAK 2000W)

- Max SPL : 137 dB Peak

- Finish : Obsidian DuraFlex™ finish

- Connectors : XLR IN/OUTPUT

- Suspension : 12 x M10 suspension point

- Power input : 100V ~ 240V, 50/60Hz

- Dimension (H x W x D)mm : 984 x 544 x 476

- Weight : 38.6kg