AUDIO MIXER

1) 용  도

본 기기는 플레이어 및 마이크 등 음향 소스를 믹싱할 수 있는 오디오 믹서로서, 제조사의 최고급 프로 콘솔에서 가져온 고스트 마이크 프리앰프의 높은 헤드룸과 넓은 다이내믹 레인지 및 놀라운 신호대 잡음비로 높은 해상도와 명료도를 제공하는 믹서이다. 어시메트릭 이퀄라이저를 사용하며, 콘솔의 뛰어난 음악적인 성능 모든 보컬과 악기를 완벽하게 이퀄라이징 할수 있는 믹서이다.

2) 기  능

- 입력 채널에 DBX 리미터 포함

- 낮은 노이즈의 고스트 마이크 프리앰프 적용

- 2입력/2출력 USB 오디오 재생 및 녹음

- 모든 마이크 입력에 하이패스 필터 및 48V 팬텀파워

- 부드러운 프리미엄 품질의 페이더

- 내부 유니버셜 전원 공급장치

3) 사  양

- Channels : 10ch

- Sapphyre EQ : 3-band

- Limiters on inputs : 2

- USB interface : 2in/2out

- Frequency Response : +/-1dB, 20Hz ~20kHz

- T.H.D : mono - <0.002%, stereo - <0.007%

- Crosstalk : >-90dB

- Multi-channel USB audio Sampling rate : 44.1kHz / 48 kHz

- Power Consumption : <120VA

- Operating Conditions : 5〫〫〫도 ~ 40도

- Dimension (H x W x D)mm : 113 x 380 x 313

- Weight : 4.96kg