HYPERCARDIOID CONDENSER GOOSENECK MICROPHONE (CGN99 H)

1) 용  도

본 기기는 DAC 시리즈의 일부인 CGN99H/S 및 CGN99H/L은 하이퍼 카디오이드 패턴의 콘덴서 구즈넥 마이크로서 원치 않는 노이즈가 측면으로부터 들려오거나 먼 거리에서 마이크로 대화하는 모든 상황에 적합하다. 견고한 구즈넥은 30cm, 50cm 두 가지의 길이가 있다. 250Hz 베이스 롤 오프 기능이 통합 된 XLR 팬텀 전원 어댑터가 제공된다. 팬텀 전원 어댑터는 9V~52V 전원 공급 장치가 있는 표준 믹서 입력에 연결된다.

2) 기  능

- 컴팩트 솔루션

- 하이퍼 카디오이드 폴라 패턴

- 두 가지의 구즈넥 길이
C/S : 30cm (12in); C/L : 50cm (20in)

3) 사  양

- Audio frequency bandwidth : 50 - 19000 Hz

- Equivalent noise level : 21 dB-A

- Sensitivity : 12 mV/Pa

- Signal to Noise : 73 dB-A

- Electrical impedance : 600 Ohms

- Recommended load impedance : 2000 Ohms

- Polar Pattern : Hyper-Cardioid

- Voltage : 9 to 52 V

- Current : 3 mA

- Finish : black

- Audio Out Type : Balanced XLR

- Audio Out Gender : Male

- Audio Out Contacts : 3-pin

- Dimensions (H x D)mm : 380 x 13.5

- Net Weight : 160g