HANGING MODULE (HM1000)

1) 용  도

본 기기는 천정등에 매달아 사용하는 마이크 모듈로서, 예배, 회의실, 극장 무대등에서 사용한다. 10m 케이블을 제공하며 최소한의 꼬임을 유지하도록 설계되었다. 또한 전환 가능한 LED링을 통해 시스템 모니터링이 가능하다.

2) 기  능

- 꼬임 방지 10m 케이블 포함

- 캡슐 모듈에 대한 신뢰성 높은 접점

- 특수 마운팅 액세서리 포함

- 통합 LED 링 표시기

3) 사  양

- Bass cut filter : 250 Hz

- Recommended load impedance : 2000 Ohms

- Power : 9 to 52 V , 2 mA

- Audio Output Type : Balanced XLR

- Finish : matte dark gray

- Height × Diameter : 50 × 13.5 mm

- Weight : 400g