MODULAR GOOSENECK MODULES (GN30 ESP)

1) 용  도

본 기기는 레퍼런스 구즈넥 모듈로서, 300mm의 길이와 ON / OFF 표시를 확인할 수 있는 LED링과 슬림 하면서도 튼튼한 구조를 가지고 있다. 또한 신뢰성 높은 접점을 통해 캡슐 모듈의 접촉 문제를 방지하고 매우 긴 수명을 보장한다.

2) 기  능

- 300mm의 길이

- 통합 LED 링 표시기 제공

- 신뢰성 높은 접점 제공

3) 사  양

- frequency bandwidth : 20 to 20000 Hz

- Recommended load impedance : 2000 Ohms

- Power : 9 to 52 V , 3.5 mA

- Audio Output Type : Balanced XLR

- Finish : matte dark gray

- Diameter 20 mm