REFERENCE MULTI-PATTERN TUBE CONDENSER MICROPHONE (C12 VR)

1) 용  도

본 기기는 튜브형 마이크로서 현대적인 제조 기술과 기본 회로 요소들의 개선을 통해 튼튼하면서 험과 노이즈의 영향을 덜 받을 수 있도록 설계되었다. 따뜻함, 명료함, 현장감을 전달해주며, 9종류의 다양한 지향 특성과 저역 롤-오프 필터, 스위치로 선택 가능한 감쇄 패드, 최소 감도에서 10dB를 부스트 할 수 있는 절환 스위치와 같은 사용자 조절 기능이 탑재되어 있다.

2) 기  능

- 따뜻함, 명료함, 현장감 재생 및 전달

- 9종류의 다양한 지향 특성

- 저역 롤-오프 필터

- 선택 가능한 감쇄 패드

3) 사  양

- frequency bandwidth : 30 - 20000 Hz

- noise level : 22 dB-A

- Sensitivity : 10 mV/Pa

- Signal to Noise : 72 dB-A

- Preattenuation Pad : -10; -20 dB

- Bass cut filter : 100; 130 Hz

- Electrical impedance : 200 Ohms

- Recommended load impedance : 1000 Ohms

- Polar Patterns : Cardioid, Omnidirectional, and Figure of eight

- Audio Output Type : Balanced XLR

- Dimension (Height x Diameter)mm : 225 x 42

- Weight : 680g