2-WAY STAGE MONITOR POINT SPEAKER (STX812M)

1) 용  도

본 기기는 라이브 사운드에서부터 스피치용에 이르기까지 다양한 용도로 사용할 수 있는 포터블 스피커로서 내구성이 우수하고 음향 재생이 매우 뛰어난 디자인이며, 사용의 편리함과 이동의 용이성 그리고 고성능의 사운드 퀄러티와 우수한 출력을 제공한다.

2) 기  능

- 70°x 70°의 음향 커버리지

- 낮은 왜곡 LF 드라이버 탑재

- 3 인치 (다이어프램) 네오디뮴 자석 압축 드라이버 탑재

- 견고한 DuraFlex ™ 코팅 인클로저

- 모니터 스피커로 사용 가능

3) 사  양

- System type : 12“ 2-way stage monitor point speaker system

- Frequency Range (-10dB) : 50 Hz-20 kHz

- Frequency Response (-3dB) : 75 Hz-20 kHz

- Coverage : 70 x 70 deg

- Power rating : 800W cont. (PEAK 3200W)

- Sensitivity(1W@1m) : 95dB

- Max SPL : 130dB

- Impedance : 8 ohm

- Transducers : LF 12“, HF 3”

- Operational Modes : Full Range/Bi-Amp

- Connectors : Speakon NL-4 (×2)

- Dimension (H x W x D)mm : 571 x 355 x 264

- Weight : 19kg