DIGITAL CONSOLE OPTION CARD

1) 용  도

본 기기는 디지털 콘솔에 장착하여 멀티 채널의 오디오 입출력을 구성할 수 있으며, CAT5 네트워크를 통해 DANTE 신호를 원거리 전송할 수 있다. 또한 레코딩 시스템과의 연계를 통하여 멀티트랙 레코딩이 될 수 있도록 구성하는 믹서의 옵션 카드이다.

2) 기  능

- SI EXPRESSION 1,2,3 OPTION CARD

- TYPE : CAT5E, CAT6를 통한 OPTION CARD (SLOT TYPE)

3) 사  양

- 레코딩 채널 : 64채널

- 타입 : SI 시리즈 디지털 오디오 믹서 옵션 카드 (슬롯 타입)

- 커넥터 : RJ-45 (CAT5E, CAT6)