REMOTE ANTENNA POWER SUPPLY (ASU4000)

1) 용  도

본 기기는 원격 안테나 전원 공급 장치로서, 재형 안테나 분배 또는 소형 안테나 시스템에 사용하기에 적합하다. 안테나 커이블을 통해 최대 3개의 활성 안테나 요소에 필요한 전력을 공급할 수 있다. 또한 튼튼한 방수 금속 하우징이 제공되며, 잠금 기능 DC입력 및 안전 작동을 위한 상태 LED가 내장되어 있다.

2) 기  능

- 최대 3 개의 액티브 안테나 소자에 전력 공급

- 안테나 케이블을 통한 원격 전원 공급

- 잠금 식 DC 입력

- 방수 구조

3) 사  양

- General Specifications
Body : Metal
Finish : Black

- Powering Input
Gender : Male
Type : Lockable DC Socket
Voltage : 12 V

- Dimensions (L x H x W) : 110 x 50 x 50 mm

- Net Weight : 165 g

- Powering Output- Net Weight : 165 g- Gender : Male- Output current : 500- Output Voltage : 8 V- - Type : BNC