CONDENSER SHOTGUN MICROPHONE (C747 V11)

1) 용  도

본 기기는 콘덴서 샷건 마이크로폰으로서, 편평한 주파수 응답을 제공하며 기타, 피아노, 드럼 및 오버 헤드 녹음에 사용하기에 적합하다. 또한 눈에 띄지 않기 디자인으로 음성 및 강의용 마이크로 널리 사용되며 휴대폰, 무선 마이크 및 기타 무선 장치에서 원하지 않는 간섭을 차단하는 통합 RFi 차폐 기능을 제공한다.

2) 기  능

- 향상된 하이퍼 카디오이드 극성 패턴

- RFi 차폐 기술

- 광범위한 액세서리 세트 포함

3) 사  양

- Polar pattern : Hypercardioid

- frequency bandwidth : 30 to 18000 Hz

- noise level : 32 dB-A

- Sensitivity : 8.5 mV/Pa

- Signal to Noise : 73 dB-A

- Bass cut filter : 150 HZ

- Electrical impedance : 400 Ohms

- Recommended load impedance : 1500 Ohms

- Power : 9 to 52 V , 2 mA

- Audio Output Type : Balanced XLR

- Finish : stage blue

- Dimension (Diameter)mm : 9

- Weight : 25g