REFERENCE CARDIOD CONDENSER MICROPHONE CAPSULE (CK61 ULS)

1) 용  도

본 기기는 소형 콘덴서 캡슐로서, 평면 주파수 응답과 일정한 카디오이드 극성 패턴을 제공한다. 라이브 사운드 녹음에 이상적이며 정교한 간섭 튜브 설계를 통해 최대의 잡음 감쇄를 제공한다.

2) 기  능

- 정교한 간섭 튜브 설계

- 최대의 잡음 감쇄

- 카디오이드 극성 패턴

- 평면 주파수 응답 제공

3) 사  양

- Audio frequency bandwidth : 20 - 20000 Hz

- Equivalent noise level : 11 dB-A

- Sensitivity : 20 mV/Pa

- Signal to Noise : 81 dB-A

Electrical impedance : 150 Ohms

- Recommended load impedance : 2000 Ohms

- Polar Pattern : Cardioid

Powering Interface : 48 to 48 V , 2 mA

Finish : matte black

- Audio Output Type : Balanced XLR

- Dimension (Height x Diameter)mm : 27 x 21