SHOTGUN CONDENSER MICROPHONE CAPSULE (CK80)

1) 용  도

본 기기는 고성능 샷건 콘덴서 마이크로폰 캡슐로서, 견고한 금속 하우징을 포함하고 있으며 바람과 팝 노이즈를 효과적으로 줄여주는 윈드 스크린이 포함 되어있다. 또한 80°의 픽업 각도를 제공한다.

2) 기  능

- 하이퍼 카디오이드 극 패턴

- 80 ° 픽업 각도 제공

- 신뢰성 높은 캡슐 접촉 제공

- 고효율 윈드 스크린 제공

- 음성에 최적화된 주파수 응답

3) 사  양

- Polar pattern : Hypercardioid

- frequency bandwidth : 60 to 15000 Hz

- noise level : 17 dB-A

- Sensitivity : 30 mV/Pa

- Signal to Noise : 77 dB-A

- Electrical impedance : 600 Ohms

- Recommended load impedance : 2000 Ohms

- Power : 9 to 52 V , 3 mA

- Audio Output Type : Modular Series

- Finish : matte dark gray

- Dimension (Height x Diameter)mm : 146 x 13.5

- Weight : 15g