CHARGING UNIT (CU400)

1) 용  도

본 기기는 무선마이크 배터리를 충전하는 장치로서, 송신기를 수용할 수 있는 2개의 충전 슬롯을 제공한다.

충전하는 동안 배터리 전압과 온도를 모니터링하고 배터리가 완전히 충전되면 자동으로 사이클을 종료한다. 충전 상태 확인을 위한 상태 표시 LED를 제공한다.

2) 기  능

- 2개의 충전 슬롯 제공

- 2시간의 신속한 충전

- 최대 8시간의 배터리 수명

3) 사  양

- Charging current : 700 - 1400 mA

- Charging time : 1.5 - 3 h

- Number of charging slots : for 2 HT450/470 or PT450/470

- Body : Plastic

- Finish : black

- Dimensions (W x H x D)mm : 188 x 155 x 78

- Voltage : 5 to 5 V