CHARGING UNIT (CU4000)

1) 용  도

본 기기는 무선 마이크 송신기와 인이어 모니터링 시스템의 바디팩 수신기를 위한 프리미엄 충전 장치로서 2개의 장치를 동시에 충전할 수 있는 2개의 슬롯를 제공한다. 통합 Microprocessor는 배터리 상태를 모니터하고 잔량을 계산한다.

2) 기  능

- 배터리 잔량 표시

- 12시간의 배터리 수명

- 1시간의 신속한 충전

- 2개의 충전 슬롯 제공

- 과충전 방지 및 복구 시간 표시

- Microprocessor 수명주기 관리 (최대 1000회 충전 Cycle)

3) 사  양

- Charging current : 1.4 - 1.4 mA

- Charging time : 1 - 1.5 h

- Number of charging slots : for 2 HT4500, 2 PT4500, 2 SPR4500 or 2 BP4000

- Body : Plastic

- Finish : Black

- Voltage : 12 to 12 V

- Dimensions (W x H x D)mm : 173 x 85 x 30