PROFESSIONAL DIGITAL HANDHELD TRANSMITTER (DHTTetrad D5)

1) 용  도

본 기기는 전문 디지털 무선 핸드 헬드 송신기로서 24비트 48Hz 오디오 코딩으로 비압축 음질 전송 및 선형 주파수 응답을 제공한다. D5 다이나믹 캡슐과 함께 제공되며 128비트 AES 표준 암호화로 오디오 신호의 도청을 방지하여 보안이 필요한 회의에 이상적이다. 다이버시티 및 범위를 벗어난 경고 기능을 제공하며 전체 작동 영역에서 안정적이고 드롭 없는 신호를 제공한다. 게인 스위치는 깨끗하고 왜곡 없는 신호에 대해 최적의 레벨 조정을 가능하게 한다.

2) 기  능

- 100mW, 라이센스 없이 운영 가능

- 슈퍼 카디오이드 캡슐

- 하이/로우 게인 스위치

- 오토 파워 오프 기능

3) 사  양

General Specifications

- Gain switch : Max SPL

- Overall Dynamic Range : typically 120 dB(A)

- Microphone head versions : 342

- RF Output : 100 mW

- Audio bandwidth : 70 - 20000 Hz (± 3 dB)

- Dimensions (L x W)mm : 233 x 51

- Net Weight : 260g

Battery

- Battery type : HR 6 AA (NiHM) rechargeable Battery_English

- Number of batteries : 2

- Operating time : 7 h

Battery 1

- Battery type : LR6 AA alkaline Battery_English

- Number of batteries : 2

- Operating time : 6 h

Battery 2

- Battery type : HR 6 AA (NiHM) rechargeable Battery_English

- Number of batteries : 2

- Operating time : 7 h