DIGITAL WIRELESS MULTICHANNEL RECEIVER (DSRTETRAD)

1) 용  도

본 기기는 디지털 무선 멀티 채널 수신기로서 송신기와 수신기 사이의 양방향 통신을 제공하며 모든 송신기에 대한 원격 전원 끄기 및 배터리 상태 모니터링 기능을 제공한다. 또한 FS (Dynamic Frequency Selection)를 통해 깨끗한 주파수 대역만을 선택하여 연결 할수 있으며, 4개의 무선 채널을 제공한다.

2) 기  능

- 모든 송신기에 대한 원격 전원 끄기 기능

- 배터리 상태 모니터링 기능

- 4개의 무선 채널을 제공

- FS (Dynamic Frequency Selection) 기능 제공

3) 사  양

- Power Supply : SMPS 12V/DC

- Diversity System : Digital controlled antenna diversity

- RF Output : 10 mW EU/100 mW NON-EU

- Encryption : 128 Bit

- Diversity : Digital Diversity

- Gain potis : 0 - 1.4 Vrms

- Racksize : Full Racksize (19)

- Rackheight : 1 RU

- Dimension (H x W x D)mm : 42 x 147 x 482

- Weight : 1180 g