DYNAMIC PAGING MICROPHONE (DST99 S)

1) 용  도

본 기기는 일반적인 안내방송을 위한 카디오이드 패턴 페이징 마이크로서, 최적의 명료도뿐만 아니라  OFF-AXIS 제거, 노이즈 제거 및 피드백 억제, 음성 사용에 적합한 주파수 응답을 제공한다. 금속 바디는 마이크의 긴 수명을 보장한다. ON/OFF 스위치가 있는 테이블 스탠드에 장착되며 3핀 XLR 커넥터가 있는 코일 케이블을 제공한다. 별도의 전원 공급 없이 사용 가능하다.

2) 기  능

- 견고한 구즈넥과 금속 바디

- 3핀 XLR 커넥터 코일 케이블

3) 사  양

- Audio frequency bandwidth : 150 - 15000 Hz

- Sensitivity : 2.2 mV/Pa

- Electrical impedance : 530 Ohms

- Recommended load impedance : 2000 Ohms

- Polar Pattern : Cardioid

- Audio Out Type : Balanced XLR

- Audio Out Gender : Male

- Audio Out Contacts : 3-pin

- Body : Metal

- Finish : Matte black

- Dimensions (L x W x H)mm : 120 x 300 x 160