LIGHTWEIGHT EAR HOOK MICROPHONE (EC81 MD)

1) 용  도

본 기기는 초경량 이어 훅 마이크로폰으로서, 초경량 구조와 디자인으로 견고성과 신뢰성을 보장하는 동시에 모든 스피커나 연주자에게 완벽한 조정과 착용감을 제공한다. 또한 우수한 감도로 넓은 음역대의 소리를 수음하고 원음 그대로의 최상의 소리를 제공한다.

2) 기  능

- 초경량 구조

- 단일지향성 캡슐 지원

- 우수한 감도를 통한 넓은 음역대 소리 수음

3) 사  양

- Polar pattern : Cardioid

- frequency bandwidth : 20 - 20000 Hz

- Sensitivity : 13 mV/Pa

- Signal to Noise : 57 dB-A

- Electrical impedance : at 1 kHz 5000 Ohms

- Self noise : 35.5 mW

- Dimension (Length x Diameter)mm : 8.5 x 4.4

- Weight : 7.6g