REFERENCE WIRELESS HANDHELD TRANSMTTER (HT470)

1) 용  도

본 기기는 레퍼런스 무슨 핸드 송신기로서 2 가지 서로 다른 특성을 가진 마이크를 선택 하여 결합할 수 있다. 고유한 다이폴 안테나 설계를 통해 사용자가 손으로 완전히 덮더라고 신뢰할 수 있는 전송을 보장하고 파일럿톤를 통해 예기치 않은 시동 잡음 방지 및 배터리 잔량을 포함한 송신기 데이터를 수신기에 지속적으로 전송한다.

2) 기  능

- 파일럿 톤 전송

- 첨단 다이폴 안테나 설계

- 적외선 동기화

- 최대 50mW 송신 전력

- 통합 충전 접점

3) 사  양

- frequency bandwidth : 35 to 20000 Hz

- Signal to Noise : 120 dB-A

- THD at 1 kHz :  0.7 Prozent

- Operating temperature range  : -10 to 55 Celsius

- Peak deviation : 48 kHz

- Switching bandwidth : 30 MHz

- Recommended simultaneous channels : 24

- Radio range (Line of sight) : 100m (depending on antenna system)

- Nominal deviation : 20 kHz

- Radio Output Power (min/max) : 10 to 50 mW

- Battery type : LR6 AA alkaline , HR 6 AA (NiHM) , FR 6 AA lithium

- Finish : black

- Dimension (H x W)mm : 237 x 51

- Weight : 240g