REFERENCE WIRELESS STATIONARY RECEIVER (SR470)

1) 용  도

본 기기는 레퍼런스 무선 수신기로서, 자동 설정 기능과 무선 주파수 환경 스캔을 통해 사용의 편의성을 제공한다. 프로그램 가능한 백라이트를 통해 송신기 배터리 부족 정보, 오디오 피크 또는 무선 신호 강도를 확인 할 수 있다. 또한 최대 48개의 무선 채널을 처리 할 수 있으며 외부 안테나 커넥터를 통해 스플리터, 원격 안테나 및 장거리 케이블을 다중 채널 시스템에 연결 할 수 있다.

2) 기  능

- 채널 미리보기를 통한 향상된 자동 설정

- 환경 스캔 및 리허설 기능

- 프로그램 가능한 다중 색상 백라이트 디스플레이

- 외부 안테나 커넥터 지원

3) 사  양

- Switching bandwidth : 30.5 MHz

- Diversity System : Microprocessor-controlled diversity

- Modulation : Wideband FM

- Audio bandwidth : 35 – 20000 Hz (± 3 dB)

- T.H.D : <= 0.3 %

- SNR (A-weighted) : typ. 120 dB(A)

- Audio outputs : 1 x XLR sockets balanced

: 1 x TS 1/4” / 6.3 mm jack sockets unbalanced

- Standard Accessories : 2 UHF antennas, power supply, rack mount kit

- Dimension (H x W x D)mm : 44 x 202 x 190

- Weight : 972g