ACTIVE UHF ANTENNA (SRA2 B/EW)

1) 용  도

본 기기는 능동형 지향성 광대역 UHF 안테나로서, 무선 마이크 및 인 이어 모니터링 시스템용 송신 또는 수신 안테나로 사용할 수 있다. 또한 앰프가 내장되어 있어 원격 전원 공급이 가능하며 70°의 커버 앵글을 제공하고 방수 구조로 되어 있어 실내 및 실외에서 사용할 수 있다.

2) 기  능

- 통합 고성능 안테나 부스터

- 안테나 케이블을 통한 원격 전원 공급

- 70°의 커버 앵글

- 방수 구조 제공

- 송수신 안테나로 사용

3) 사  양

- Switching bandwidth : 470 to 952 MHz

- Antenna gain : 21.5 dBi

- Covering angle : 70 Grad

- Antenna Output Type : BNC

- Finish : black

- Dimension (H x W x D)mm : 230 x 26 x 240

- Weight : 250g