CEILING SPEAKER (CONTROL12C-VA)

1) 용  도

본 기기는 컴팩트 실링 스피커로서 카페, 공항, 리셉션 룸, 라운지, 컨벤션센터, 호텔, 교육공간 등에 사용하기에 적합하다. 70V / 100V에서 넓은 대역폭과 커버리지를 제공하며 손쉬운 천정 설치가 가능하다.

2) 기  능

- 3인치 LF드라이버

- 20와트의 출력

- 120의 커버리지 범위

- 70V/100V에서 15W 멀티탭

3) 사  양

- System type : 3“ Ceiling Speaker system

- Frequency Range (-10dB) : 68Hz ~ 17kHz

- Frequency Response (-3dB) : 95Hz ~ 15kHz

- Coverage : 130° conical

- Directivity factor (Q) : 9.8

- Directivity index (DI) : 7.4 dB

- Power rating	: 20W cont. (Program 40W)

- Sensitivity(1W@1m) : 84dB

- EN54 Max SPL(@4m) : 72dB

- Max SPL : 97dB

- Impedance : 8 ohm

- Transformer Taps : 70V – 15W, 7.5W, 3.8W, 1.9W

: 100V – 15W, 7.5W, 3.8W

- Transducers : 3“ full-range

- Dimension  : 196 x 174 mm

- Weight : 1.6kg