CEILING SPEAKER (CONTROL40CS/T)

1) 용  도

본 기기는 컴팩트 실링 스피커로서 카페, 공항, 리셉션 룸, 라운지, 컨벤션센터, 호텔, 교육공간등에 사용하기에 적합하다. 확장된 저주파 응답과 커버리지를 제공하며 전환 가능한 70V / 100V 또는 Low-Z를 제공한다. 또한 손쉬운 천정 설치가 가능하며 어떤 실내 장식과도 어울리는 우아한 디자인 가지고 있다.

2) 기  능

- 8인치 LF드라이버

- 100와트의 출력

- 확장된 베이스 응답

- 전환 가능한 70V / 100V 또는 Low-Z

- 우아한 디자인

3) 사  양

- System type : 8“ Ceiling Speaker system

- Frequency Range (-10dB) : 32Hz ~ 300Hz

- Frequency Response (-3dB) : 50Hz ~ 180Hz

- Power rating	: 100W cont. (Program 200W)

- Sensitivity(2.83V@1m) : 95dB

- Max SPL : 109dB (115 dB peak)

- Impedance (bypass mode) : 8 ohm

- Transformer Taps	: 70V – 80W, 40W, 20W, 10W

: 100V – 80W, 40W, 20W

- Transducers : 8“ with polypropylene cone

- Connectors : screw-down terminals

- Dimension  : 332 x 338 mm

- Weight : 8.1kg