REFERENCE GOOSENECK MICROPHONE DAM+ SET (CGN341 E)

1) 용  도

본 기기는 구즈넥 마이크로서, 카디오이드 콘덴서 마이크 캡슐, 원드스크린, 구스넥 모듈 , PAME 레퍼런스 팬텀 파워 모듈로 구성되어있다.  팬텀파워의 유무를 알수 있는 LED링이 캡슐에 장착되어 있으며 슬림 하면서도 튼튼한 구조를 가지고 있다. 또한 바디 노이즈 및 근접 효과 감소를 위한 베이스 롤오프 전환 기능을 가지고 있으며 이중 레이어 철망을 통해 바람 및 팜 노이즈문제를 제거한다.

2) 기  능

- 통합 팬텀 전원 어댑터 제공

- 통합 LED 링 표시기 제공

- 베이스 롤오프 전환 가능

- 이중 레이어 철망 제공

3) 사  양

- frequency bandwidth : 50 to 20000 Hz

- Equivalent noise level : 30 dB-A

- Sensitivity : 5 mV/Pa

- Signal to Noise : 64 dB-A

- Polar Pattern : Cardioid

- Power : 9 to 52 V , 3 mA

- Audio Output Type : Balanced XLR

- Finish : Matte black

- Dimensions (L × H × D) mm : 380 × 380 × 6~20

- Net Weight : 160g