10 CHANNEL INFRARED CONTROL UNIT AND BREAKOUT BOX (CSX BIR10)

1) 용  도

본 기기는 적외선 언어 배포 시스템 용 적외선 중앙 제어 장치로서, 최대 10개의 채널을 공급하는 두 가지 모드로 작동하도록 설계되었다. 회상시스템의 일부로 사용되거나 독립적인 IR 시스템으로 외부장치에 신호를 보낼 수 있다.

2) 기  능

- 최대 10개의 채널 지원

- 2가지 모드로 사용 가능

- PPM 기술을 사용한 디지털 전송

3) 사  양

- Number of languages : 10

System Interface

- Amount : 2

- Contacts : 7-pin

- Gender : Female

- Type : RJ 45 Ethernet

Infrared Out

- Amount : 4

- Contacts : 2-pin

- Gender : Male

- Type : BNC

Audio Input

- Amount : 10

- Interface Name:  RCA

- Type : RCA/Cinch

- Electrical impedance : 20000 Ohms

- Contacts : 2-pin

- Gender : Female

Audio Output

- Amount : 10

- Interface Name : RCA

- Type : RCA/Cinch

- Audio frequency bandwidth : 20 to 20000 Hz

- Contacts : 2-pin

- Gender : Female

- Recommended load impedance : 1000 Ohms

- Signal to Noise : 90 dB-A

- Finish : Matte black

- Dimension (H x W x D)mm : 44 x 482 x 108

- Weight : 1.45kg