10 CHANNEL INFRARED TRANSMITTER (CSX IRT3)

1) 용  도

본 기기는 최대 10개의 언어 채널을 회의에 전송할 수 있는 적외선 라디에이터로서 채널의 수에 관계없이  동일한 면적에 최대 65m의 거리와 +/- 17 °의 각도까지 신호 전송 가능하다.

2) 기  능

- PPM 기술을 사용한 디지털 전송

- 최대 10개의 언어 채널 전송 가능

- 최대 65m의 거리 , +/- 17 °의 각도

- 장거리용으로 제작

3) 사  양

- System description : Infrared audio distribution system

- Color : Matte black

- Power supply : 100-240 volts (1.5A)

- System cable coax : 50 ohms (5V TTL)

- Wave length : 870nM

- Radiated power : 12,5 watts

- Radiation angle (-6dB) : +/- 17°

- Effective distance : 65m

- Power consumption : 100 watts

- Switch on transient : max 2.5 A

- Dimension (H x W x D)mm : 260 x 280 x 70

- Net Weight : 4 Kg